# 阳极板及电子学串扰数据和程序

## MATLAB程序



## 数据 扫阈，DAC范围：500~650

### 直接输入到芯片输入端



### 接上连接器，不接阳极板



### 接上阳极板

