只焊U2 器件为FX10A-100P/10-SV-Header

备注：采用无铅焊，U1不焊

焊接一块

若需制作钢网，光绘文件在文件夹中