# 中国科学技术大学 快电子学实验室焊接说明

**板名：**DET To AGET FEC Soft Board, DET To AGET FEC Connector Hard Board （各两块）

**焊接内容：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 单板数量 | Ref | 元件 |
| 1 | 64 | R1,R2,R4,R5,R6,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26,R27,R28,R29,R30,R31,R32,R33,R34,R35,R36,R37,R38,R39,R40,R41,R42,R43,R44,R45,R46,R47,R48,R49,R50,R51,R52,R53,R54,R55,R56,R57,R58,R59,R60,R61,R62,R63,R64,R65,R66 | 1M SR0603 |
| 2 | 1 | U1 | FX10B-80S8-SV-Header |
| 3 | 1 | J1 | ERNI 154767 Male |
| 4 | 2 | R3,R7 | 不焊 |

两种板丝印编号一致

**联系人：**王宇 15209887343 [wyu0725@mail.ustc.edu.cn](mailto:wyu0725@mail.ustc.edu.cn)

**备注：**两种板焊接内容一致